附件1：

关于购买办公楼五楼应急值班室值班物资的请示（BG2025061002）采购项目明细表

 **编号：BG2025061002**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术要求** | **采购数量** | **物品单位** | **备注** |
| **生产厂家** | **规格型号** |
| 1 | 床垫 |  | 1.大小：1.5米X1.97米，2.类型：独立袋装弹簧床垫（静音+抗干扰）+ 天然乳胶层（2cm厚）复合结构。​​3.弹簧系统：①弹簧钢丝直径：≥1.8mm（高支撑性）；②弹簧密度：弹簧密度：每平方米≥60个（支撑均匀，减少塌陷）；③独立袋：高弹力无纺布包裹（防摩擦异响）。4.填充层：天然乳胶（纯度≥90%，无合成胶）+ 高回弹海绵（3cm厚，缓冲层）。​​5面料：针织天丝棉（60支双股纱线，克重≥200g/m²），表面防污处理（咖啡/茶渍可擦拭）。6.工艺：七区独立支撑（头部-腰部-腿部支撑力度递减），边缘加固（防止坐床沿塌陷）。。 | 1 | 个 |  |
| 2 | 床套 |  | 1.尺寸：1.5m（宽）×1.97m（长）（贴合床垫尺寸，四周下垂5-8cm包裹床垫）。2.材质：60支精梳棉（纱线细度140支，柔软亲肤）+ 5%氨纶（增加弹性）。3.密度：经纬密度≥200根/英寸（面料紧密，不易起球）。4.工艺：立体包边（3cm宽包边条，车线密度≥12针/cm），底部防滑颗粒（硅胶材质，固定不滑动）。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 枕套 |  | 1.尺寸：标准成人枕套（48cm×74cm）（适配70cm×48cm常规枕芯）。2.材质：60支双股纯棉（纱线强度≥3.5g/d，耐洗不变形）。3.工艺：双向包边（内侧加硬衬条，枕芯固定不跑位），锁边工艺（无脱线），边缘圆润无毛刺。 | 2 | 套 |  |
| 4 | 冷气被 |  | 1.尺寸：1.5m（宽）×2m（长）（覆盖床垫无压力）。2.材质：100%桑蚕丝（长丝绵，长度≥1200m/颗茧）。3.填充量：1.2kg（克重约80g/m²，轻盈保暖）。4.工艺：手工定点绗缝（固定蚕丝不结团），被角包边（45°斜裁，美观耐用）。5.性能：透气率≥3000g/m²·24h（空调房不闷汗），蚕丝蛋白抗螨（天然防过敏）。 | 2 | 套 |  |
| 5 | 被套 |  | 1.尺寸：1.5m（宽）×2.2m（长）（预留20cm边方便铺盖）。2.材质：40支精梳棉（纱线细度100支，柔软透气）+ 3%氨纶（微弹抗皱）。3.密度：经纬密度≥180根/英寸（面料厚实不易透棉）。4.工艺：双向拉链开口（全开式设计，换被方便），被角加固（4个金属包边扣，固定被芯），边缘锁边（双针车线，耐用）。 | 2（冬夏季各1套） | 套 |  |
| 6 | 棉胎 |  | 1.尺寸：1.5m（宽）×2m（长）（贴合床垫，无多余褶皱）。2.材质：新疆长绒棉（纤维长度≥33mm，棉絮柔软洁白）。3.工艺：机压工艺（密度均匀，无跑棉），纱线支数40支双股（纱线强度高，不易断裂）。4.密度：填充密度≥35kg/m³（厚度约5cm，春秋适用），可根据需求加厚款（40kg/m³，冬季用）。5.标准：符合GB 18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》（无杂质、黑点）。 | 2（冬天使用） | 套 |  |