附件1

仪器、设备技术参数

**申请编号：：LH2025042901**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **技术参数** | **采购数量** | **物品单位** | **采购用途** | **交货日期** |
| **1** | 石墨赶酸仪 | 1、消解池孔径：适合cem微波消解罐  2、位数：40位  3、加热材料采用高纯石墨喷涂特氟龙防腐层；  4、面板采用全特氟龙材料；  5、机箱采用喷涂特氟龙防腐层  6、电源：AC220V±10% 50HZ，16A；  7、显示控制温度：+/-0.1℃  8、控温精度：±1.0℃（孔间温度）；  9、温控范围：0~240℃；  10、15mL螺口锥形离心管，白色盖子，适用微量金属检测。15mL 50支/包，10包一箱。 | 1 | 台 | 食品安全监测检测 | 一个月 |