# 采购需求书

## 一、项目概况

因本中心暂无可溶性硅（以SiO2计）含量项目的检测能力，为确保理化所纯水机产出的一级水达到相应的标准，降低实验室检测风险，现申请把一级水样品外送到有该项目检测能力的机构进行检测。

## 二、检测设备情况及采购总价限额

检测数量：1瓶5L的实验室纯水机制备的一级水

## 三、检测内容及要求

**★1、纯水检测项目**

**可溶性硅（以SiO2计）含量**

2、检测要求：

▲（1）根据GB/T 6682-2008《分析实验室用水规格和实验方法》标准要求，提供可溶性硅（以SiO2计）含量项目的检测，检验方法须严格遵照以上标准要求操作；

（2）根据采购人时间安排，3周内完成检测任务；

▲（3）检测工作完成后10个工作日内出具CMA和/或CNAS标识的正规报告；

▲（4）检测报告需附带检测所使用有效期内的计量认证证书附表；

▲（5）检测报告需附带检测机构实验室资质认定证书或实验室认可证书。

备注：投标人须对包为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。重要性用“★”“▲”表示，“★”代表实质性条款，不满足该参数项将导致无效响应；“▲”代表重要参数；无标识则表示属一般技术参数。